**הוראות בטיחות**

**חשוב: קראו את הוראות הבטיחות וההפעלה בשלמותם לפני השימוש במתקןֱ!**

בטיחות הילדים/ות המשתמשים במתקן קודמת לכול!

לכן , יש להקפיד על הוראות הבטיחות המפורטות להלן:

1. התקנת המתקן חייבת להיעשות ע"י אדם מבוגר בלבד.
2. השימוש במתקן תחת פיקוח תמידי של אדם מבוגר.
3. המפוח שמנפח את המתקן הוא מכשיר חשמלי לכל דבר ויש להתייחס אליו ככזה. הוא עומד בתקנים המחמירים בעולם ונבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי.
4. המפוח צריך לעמוד על משטח יציב ויבש. אין להשכיבו ויש להרחיקו מחול או מכל מקור רטיבות.
5. את המפוח יש לחבר לשקע חשמלי תקני ומאורק.
6. יש להקפיד על כך שמתג ההפעלה הוא במצב סגור –OFF לפני החיבור לחשמל.
7. יש להרחיק את הילדים מאזור המפוח.
8. ניפוח המתקן אורך כדקה ויש להרחיק את הילדים/ות בעת ניפוחו.
9. יש להרחיק את הילדים/ות מהמתקן כשמוציאים ממנו את האוויר.
10. גיל מומלץ לשימוש 7-3 שנים. אין לצופף את הילדים במתקן. ככל שגיל הילדים/ות עולה יש להקטין את כמות הילדים שעל המתקן.
11. יש להקפיד שגיל הילדים יהיה זהה פחות או יותר כדי שלא יוצר מצב של גדולים וקטנים.
12. יש להקפיד שהילדים המשחקים במתקן יחלצו נעליים לפני הכניסה למתקן.
13. אין לעלות על המתקן עם אוכל ושתייה!!
14. אין לעלות על המתקן עם חפצים חדים.
15. אין לעשן ליד המתקן!
16. אין לשבת, לשכב או לעמוד על צידו החיצוני של המתקן ורצוי שהילדים הממתינים לתורם יחכו בחלקו הקדמי באזור פתח הכניסה למתקן.
17. אחריות האדם שמשגיח לפקח על כמות ילדים במתקן, ולהרחיק ילד/ה שהתנהגותו מסוכנת לאחרים ונוהג בשיקול דעת!
18. יש להשגיח על הנעשה במתקן מרגע ההפעלה, במשך ההפעלה ועד הקיפול.
19. במקרה של תקלה ו/או הפסקת חשמל – יש להוריד את הילדים מהמתקן במהירות וביעילות, מבלי ליצור בהלה ו/או לחץ.
20. חל איסור מוחלט לעלות או לשפוך מים על המתקן
21. יש להרחיק את המתקן מכל מקור מים, מחשש להתחשמלות.
22. **ידוע לי כי המתקנים והמתנפחים הושכרו לשימושי ולתפעולי העצמאי ואני נושא/ת בכל נזק שיגרם למתקנים או לצד ג'.**
23. **ידוע לי כי המשכיר לא ישא באחריות כלשהי לפגיעה, נזק, או הפסד, שייגרמו במישרין או בעקיפין לגוף או לרכוש של כל אדם שהוא, שנפגע או ניזוק כתוצאה משימוש במתקניםוהאחריות לכל מקרה ומקרה כנ"ל ולתוצאותיו, תחול עלי.**
24. **האחריות על נזקים, בין נזקי גוף ובין נזקי רכוש, שייגרמו במישרין או בעקיפין , לאדם ו/או לגוף כלשהו, בקשר עם השימוש במתקנים, מוטלת עלי ועלי בלבד, והמשכיר לא ישא באחריות לנזקים אלו.**
25. **אני מתחייב לפצות ולשפות את המשכיר בכל תביעה ו/או דרישה שתוגש למשכיר בגין פגיעת צד ג' והוצאות הכרוכות בגין כך ומתחייב לפצות את המשכיר, לפי דרישתו הראשונה, על כל תשלום הוצאה, הפסד או חבות לצד ג'.**

שם המזמין/ה / שם המבוגר/ת האחראי/ת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

תעודת זהות:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אני מצהיר/ה כי קראתי את ההוראות ואני מתחייב/ת לפעול על פיהן, וכן להנחות את המבוגר/ת האחראי/ת על פעילות זו לפעול לפי ההוראות.

חתימה:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**הוראות הפעלה למתקן מתנפח לילדים/ות**

**חשוב: קרא/י את הוראות הבטיחות וההפעלה בשלמותם לפני השימוש במתקן!**

1. את המתקן יש לפרוש בשטח נקי מאבנים וחפצים חדים על מחצלת.
2. בעת העמדת המתקן יש לוודא כי המתקן עומד יציב, בשטח מישורי.
3. יש להניחו על מחצלת או יריעת ברזנט, שטיח וכו'. ולוודא שיש מזרוני הגנה בכניסה וביציאה למתקן.
4. למתקן שרוול ניפוח שאורכו כמטר. יש לחברו לחלקו העליון של המפוח ולהקפיד על כך שהשרוול ישר לחלוטין כדי לאפשר זרימה חופשית של אויר.
5. יש להעביר את מתג המפוח למצב –ON והמתקן מוכן לשימוש ברגע שהוא מנופח.
6. המפוח חייב לעבוד בכל זמן השימוש **ויש להקפיד על הוראות הבטיחות**.
7. יש לוודא כי כבלי החשמל יעברו אך ורק מאחורי המתקן ולא יהוו מכשול לעוברים ושבים או למשתמשים.

חשוב: אין להתקרב עם אוכל ושתייה למתנפחים!!!

**הוראות קיפול ואחסנה**

1. נא לוודא שכל הילדים/ות מחוץ למתקן.
2. כבו את המפוח ונתקו מזרם החשמל.
3. שחררו את שרוול האוויר מפתח המפוח.
4. תנו לאוויר לצאת מהמתקן בעצמו. זמן יציאת האוויר כ-5 דקות.
5. קפלו אותו פעמים לאורכו מכל צד, קיפולים של 20 ס"מ ואחר כך לשניים כשצד מקופל אחד מונח על השני.
6. גלגלו את המתקן בצורה מהודקת לכיוון שרוול האוויר. פעולה זאת תגרום לשארית האוויר לצאת ממנו. וקישרו עם החבל המצורף.
7. הכניסו את המתקן המגולגל לתיק האכסון.
8. גלגלון את המחצלת וקשרו גם אותה בחבל

חשוב: יש להוציא היטב את כל האוויר לפני קיפול...